* Compatibilidad Centralitas con Contact ID;
* Procesador: ARM de 32 bits;
* PGM: 2;
* Zonas: 2;
* Comunicación: Línea telefónica, GPRS / SMS \* e IP \*\*;
* Sensor de línea telefónica: Sí;
* Programación: Internet, cable serial o teclado;
* Envío de correo electrónico / eventos: hasta 3 destinatarios por GPRS \* o  
  IP \*\*;
* Bandejas para tarjetas SIM \*: 2 \*;
* Cifrado y autenticación;
* Medidor de consumo de datos individual para las dos  
  tarjetas SIM \*;
* Ajuste de la hora con el reloj del operador de telefonía móvil \*  
  o el servidor NTP \*\*;
* Personalización de usuario, partición y zonas para envío de  
  SMS \* y e-mail \*\*;
* Plug and Play universal \*\*;
* Sistema de detección de acceso a Internet \*\*;
* Envío automático de informes del sistema por correo electrónico \*\*;
* Opción de configurar IP fija o dinámica en la red local \*\*;
* Página web integrada para configuración y operación \*\*;
* Acepta conexión a la aplicación VIAWEBmobile \*\*;
* Compatibilidad central con Contact ID;
* Visualización del nivel de señal \*.